АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОГОРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2012г. № 9 с.Белогорное

|  |
| --- |
| О проведении на территории Белогорновского муниципального образования надзорно-профилактической операции «Жилище - 2012» |

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с п.9 ч.1 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании п.10 ч.1 ст.6, ст.30 Устава Белогорновского муниципального образования, в целях предупреждения пожаров в жилом секторе и гибели людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Белогорновского муниципального образования надзорно-профилактическую операцию «Жилище - 2012» с 15 марта по 01 июня 2012 года.

2. В рамках проведения надзорно-профилактической операции «Жилище - 2012»:

2.1. создать рабочую группу в составе:

Председатель рабочей группы – Большакова М.Г. –глава Белогорновского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Белогорновского муниципального образования;

Секретарь рабочей группы – Алхименок Н.П.- зам.главы администрации Белогорновского муниципального образования;

Члены рабочей группы:

Густенко И.Н. – инспектор администрации Белогорновского муниципального образования

Алхименок К.В. – начальник пожарного отряда с.Белогорное ПЧ 26 ГУ «10 отряд ФПС по Саратовской области» г.Вольска (по согласованию)

2.2. Рабочей группе:

- составить список мест проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан, социально неблагополучных слоев населения, лиц злоупотребляющих спиртными напитками, а также мест пребывания лиц без определенного места жительства;

- совместно с представителями государственного пожарного надзора, органов внутренних дел, социальной защиты и других надзорных органов (по согласованию) организовать проверки мест проживания вышеуказанных категорий граждан.

2.3. Зам.главы администрации Алхименок Н.П.:

- организовать проведение встреч с гражданами Белогорновского муниципального образования по вопросу пожарной безопасности в жилых домах;

- провести инструктаж жителей о мерах пожарной безопасности с вручением памяток;

- изготовить и распространить среди населенияинструкцию о мерах пожарной безопасности в жилых домах (приложение к настоящему постановлению).

3. Ежемесячно, не позднее 28 числа, начиная с марта 2012 года результаты проведения надзорно-профилактической операции «Жилище - 2012» предоставлять в отдел надзорной деятельности по Вольскому району, а именно:

- акты рабочей группы о проведенных мероприятиях;

- протоколы собраний (сходов) граждан;

- ведомость проведенных инструктажей населения о соблюдении мер пожарной безопасности;

- график проверки жилого сектора с 15.03.2012г. по 01.06.2012г;

- список мест проживания неблагополучных семей, а также граждан попадающих в группу риска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белогорновского

муниципального образования,исполняющий

полномочия главы администрации

Белогорновского муниципального

образования М.Г.Большакова

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Белогорновского муниципального образования  № 9 от 15.03. 2012 года |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ**

**ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:**

\*соблюдать требования пожарной безопасности,

\*соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

\*выполнять меры предосторожности при пользовании приборами,

\*выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии,

\*выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

\*в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

\*Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

**СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ**

\*Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

 \*В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, временно приостанавливается.

\*Территория, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы

\*Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

\*Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м

\*Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем.

\*На территории не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

\*На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

**В ЖИЛЫХ ДОМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

\*хранение и применение ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами;

\*снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

\*загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

\*проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

\*устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах, а также хранить на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

\*устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир;

\*устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;

\*остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

\*устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

**ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ЖИЛЫХ ДОМАХ:**

\*Печное отопление не допускается в жилых домах выше второго этажа с учетом цокольного этажа.

\*В случаях устройства печного отопления в жилых зданиях их число должно быть минимальным (одна печь) допускается на три помещения.

\*В зависимости от массы печи они могут размещаться на специальном основании или фундаменте, а также на перекрытии.

\*При эксплуатации отопительной печи, в местах примыкания ее и дымовых каналов к горючим или трудногорючим конструкциям здания (стены, перегородки, перекрытия, балки и т.п.) предусматривается разделка из негорючих материалов. Расстояние от внутренней поверхности печи, каналов, дымоходов до горючих конструкций (разделки) применяется 38, 51 см., в зависимости от конструктивного исполнения.

\*Горизонтальные разделки не допускаются опирать на перекрытия. Высота разделки должна превышать толщину перекрытия, чтобы верх разделки выступал над полом или над засыпкой на чердаке на 70 см. Потолок, и пол помещения выполняется до разделки.

\*Для защиты пола, стен и перегородки от возгорания вблизи топочной двери предусматривается:  
 \*на горючем или трудногорючем полу под топочной дверцей устанавливается предтопочный лист размером 50х70 см., примыкающей длиной стороной к печи;

\*расстояние от топочной дверцы до противоположной стены не менее 125 см., высота дымовых труб над кровлей зданий, зависит от вида кровли, наличия зоны ветрового давления (подпора) у выступающих на кровле конструкции или вблизи расположенных зданий. Минимальная высота дымовых труб 50 см.

\*дымовые трубы выполняются, как правило, вертикальными, без уступов.

\*Эксплуатационные требования к печному отоплению, перед началом отопительного сезона:

\*все печи и дымоходы должны быть проверены и отремонтированы;

\*дымоходы и дымовые трубы очищены от сажи и копоти;

\*дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены;

\*не допускается использоваться для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы, а также силикатный кирпич.

**ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ**

**Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:**

незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» или по мобильному телефону «010», «112» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Глава Белогорновского

муниципального образования,исполняющий

полномочия главы администрации Белогорновского

муниципального образования М.Г.Большакова