**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРЯЖИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 07.02.2011 г. № 4 с.Кряжим

О проведении на территории

Кряжимского муниципального

образования надзорно-профилактической

операции «Жилище -2011»

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69- ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с п.9 ч.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании п.10 ч.1 ст.6, ст. 30 Устава Кряжимского муниципального образования, в целях предупреждения пожаров в жилом секторе и гибели людей

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести на территории Кряжимского муниципального образования надзорно-профилактическую операцию «Жилище -2011» с 07 февраля по 01 июня 2011 года.

2. В рамках проведения надзорно-профилактической операции «Жилище -2011» ;

2.1. создать рабочую группу в составе:

Председатель рабочей группы - Ермолаева Наталия Ивановна, заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования;

Секретарь рабочей группы - Оладышева Светлана Михайловна, инспектор администрации Кряжимского муниципального образования;

Члены рабочей группы: Савина Татьяна Ивановна - ведущий специалист администрации Кряжимского муниципального образования;

2.2. Рабочей группе:

- составить список мест проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан, социально неблагополучных слоёв населения, лиц злоупотребляющих спиртными напитками, а также мест пребывания лиц без определённого места жительства;

- совместно с представителями государственного пожарного надзора, органов внутренних дел, социальной защиты и других надзорных органов ( по согласованию) организовать проверки мест проживания вышеуказанных категорий граждан.

2.3.Ведущему специалисту администрации Кряжимского муниципального образования Савиной Т.И.;

- организовать проведение встреч с гражданами Кряжимского муниципального образования;

- провести инструктаж жителей о мерах пожарной безопасности с вручением памяток;

- изготовить и распространить среди населения инструкцию о мерах пожарной безопасности в жилых домах ( приложение к настоящему постановлению).

3.Ежемесячно, не позднее 28 числа, начиная с февраля 2011 года результаты проведения надзорно - профилактической операции «Жилище-2011» предоставлять в отдел надзорной деятельности по Вольскому району, а именно:

- акты рабочей группы о проведенных мероприятиях;

- протоколы собраний (сходов) граждан;

- ведомость проведенных инструктажей населения о соблюдении мер пожарной безопасности;

- график проверки жилого сектора с 07.02.20011г. по 01.06.2011г.;

- список мест проживания неблагополучных семей, а также граждан попавших в группу риска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Кряжимского муниципального

образования, исполняющий полномочия Главы

администрации Кряжимского муниципального

образования Н.И.Ермолаева

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Кряжимского муниципального образования  № 4 от 07.02.2011 года |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ**

**ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:**

* соблюдать требования пожарной безопасности,
* соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
* выполнять меры предосторожности при пользовании приборами,
* выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии,
* выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
* в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
* Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

**СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ**

* Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
* В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, временно приостанавливается.
* Территория, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы
* Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.
* Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м
* Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем.
* На территории не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
* На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

**В ЖИЛЫХ ДОМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

* + хранение и применение ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами;
  + снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
  + загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
  + проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
  + устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах, а также хранить на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
  + устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир;
  + устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;
  + остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
  + устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

**ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ЖИЛЫХ ДОМАХ:**

* + Печное отопление не допускается в жилых домах выше второго этажа с учетом цокольного этажа.
  + В случаях устройства печного отопления в жилых зданиях их число должно быть минимальным (одна печь) допускается на три помещения.
  + В зависимости от массы печи они могут размещаться на специальном основании или фундаменте, а также на перекрытии.
  + При эксплуатации отопительной печи, в местах примыкания ее и дымовых каналов к горючим или трудногорючим конструкциям здания (стены, перегородки, перекрытия, балки и т.п.) предусматривается разделка из негорючих материалов. Расстояние от внутренней поверхности печи, каналов, дымоходов до горючих конструкций (разделки) применяется 38, 51 см., в зависимости от конструктивного исполнения.
  + Горизонтальные разделки не допускаются опирать на перекрытия. Высота разделки должна превышать толщину перекрытия, чтобы верх разделки выступал над полом или над засыпкой на чердаке на 70 см. Потолок, и пол помещения выполняется до разделки.
  + Для защиты пола, стен и перегородки от возгорания вблизи топочной двери предусматривается:  
     на горючем или трудногорючем полу под топочной дверцей устанавливается предтопочный лист размером 50х70 см., примыкающей длиной стороной к печи;
  + расстояние от топочной дверцы до противоположной стены не менее 125 см., высота дымовых труб над кровлей зданий, зависит от вида кровли, наличия зоны ветрового давления (подпора) у выступающих на кровле конструкции или вблизи расположенных зданий. Минимальная высота дымовых труб 50 см.
  + дымовые трубы выполняются, как правило, вертикальными, без уступов.
  + Эксплуатационные требования к печному отоплению, перед началом отопительного сезона:
  + все печи и дымоходы должны быть проверены и отремонтированы;
  + дымоходы и дымовые трубы очищены от сажи и копоти;
  + дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены;
  + не допускается использоваться для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы, а также силикатный кирпич.

**ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ**

**Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:**

* + незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» или по мобильному телефону «010», «112» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
  + принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

И.о. Главы Кряжимского муниципального

образования, исполняющий полномочия Главы

администрации Кряжимского муниципального

образования Н.И.Ермолаева