### ПАМЯТКА

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕ-

ПОЛЕВЫХ РАБОТ, ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

И УБОРКИ УРОЖАЯ

**Требования к пожарной безопасности**

**в период проведения весенне-полевых работ,**

**заготовки кормов и уборки урожая**

# Общие положения

1. До начала полевых работ все задействованные в них лица должны пройти противопожарный инструктаж, о соблюдении требований пожарной безопасности.
2. Соблюдать нормы наличия средств пожаротушения и содержать средства пожаротушения в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования.
3. Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от хлебных массивов, токов, лесных массивов и т.п. Площадки полевых станов и зернотока опахиваются полосой, шириной не менее 4 м и отводятся оборудованные места для курения с надписями «Место для курения». Курить и производить работы с применением огня в хлебных массивах и вблизи них, а также возле скирд соломы и сена запрещается.
4. Заправка нефтепродуктами и проведение газо-электросварочных работ в полевых условиях должны осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой, шириной не менее 4 м или на пахоте, на расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м от строений. Заправка должна производиться только топливозаправщиком при заглушенных двигателях. В ночное время заправка машин топливом запрещается.
5. Ремонт комбайнов и устранение отказов и неисправностей в период эксплуатации производить вдали от хлебного массива на расстоянии не менее 30 м, опахав его вокруг полосой не менее 4 м.
6. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин должны своевременно очищаться от пыли, соломы и зерна.

Запрещается:

* работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами;
* применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;
* сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;
* выжигание травы, сжигание мусора на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без согласования с лесхозами и постоянного наблюдения;
* оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.

**Меры пожарной безопасности при уборке зерновых**

**и заготовке кормов**

1. Перед созреванием колосовых, хлебные поля в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой, шириной не менее 4 м.
2. Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 м.
3. В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов необходимо иметь наготове трактор и плуг на случай пожара.
4. При эксплуатации уборочных комбайнов и кормоуборочных машин необходимо проверять наличие и надежность крепления электропроводов и их защиты в местах возможных механических и тепловых повреждений. Контролировать крепление вращающихся частей во избежание возникновения трения, не допускать перегрева подшипников и своевременно их смазывать. Систематически наблюдать за комбайном, машиной и особенно за их следом, чтобы своевременно обнаружить начало загорания и принять меры к тушению.
5. Тракторы, работающие с тросовыми волокушами на сволакивании соломы, должны иметь тросы длиной не менее 12 метров (от серьги трактора до волокуши).
6. При возникновении пожара при уборке урожая необходимо:

а) на хлебных массивах – принять меры к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения, а также забрасыванием мест горения землей. Для ограничения распространения огня по хлебному массиву зону горения необходимо опахать. Место опашки надо выбирать с учетом скорости распространения огня и направления ветра.

б) на уборочных агрегатах (комбайны, косилки, тракторы), принять меры к тушению и выводу агрегата из хлебного массива. Солому из соломокопнителя можно выбрасывать только после вывода агрегата из хлебного массива.

**Меры пожарной безопасности при хранении**

**грубых кормов**

1. Скирдование сена, соломы допускается на расстоянии не ближе:
* 15 м от воздушных линий электропередач;
* 20 м от дорог;
* 50 м от зданий и сооружений.
1. На расстоянии 5 м от края скирды производится опашка шириной не менее 4 м.
2. Две скирды располагают на расстоянии 20 м друг от друга. Вокруг них на расстоянии 15 м производится опашка шириной не менее 4 м. При этом площадь основания одной скирды не должна превышать 300 кв. м, а штабеля прессованного сена и соломы – 500 кв. м.
3. Своевременно проводится уборка территории складирования от отходов грубых кормов.

**Первичные средства пожаротушения, которыми**

**должны быть оснащены уборочные агрегаты и автомобили**

1. Уборочные агрегаты и автомобили должны быть оборудованы исправными искрогасителями и иметь отрегулированные системы питания, зажигания и смазки. Прокладки во фланцевых соединениях коллектора и выхлопной трубы не должны иметь разрывов и других повреждений.
2. Первичные средства пожаротушения:
* 2 огнетушителя;
* 2 штыковые лопаты;
* 2 метлы;
* ведро;
* кошма;
* ящик с песком;
* емкость с водой.

#

# Средства пожаротушения, которыми должны быть

# оснащены объекты сельхозназначения

1. Объекты сельхозназначения (пункты приема, хранения и переработки зерна, машинно-тракторные мастерские, склады и пункты заправки ГСМ, полевые станы) должны быть оборудованы укомплектованными противопожарными щитами:

* 2 огнетушителя;
* 3 багра;
* 2 лопаты;
* 2 лома;
* 2 топора;
* 2 ведра;
* ящик с песком.
* емкость для воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. Возимая емкость должна комплектоваться ведрами.

**Охрана труда при весенне-полевых работах,**

**на заготовке кормов и уборке урожая**

# Общие положения

1. Рекомендуется при отсутствии или истечении сроков действия предыдущей провести специальную оценку рабочих мест по условиям труда согласно действующему законодательству.
2. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и обученные безопасным приемам и методам выполнения работ.
3. Все уборочные агрегаты, транспортные средства снабжаются медицинскими аптечками и питьевой водой.
4. Движущиеся и вращающиеся части машин и механизмов ограждаются защитными кожухами.
5. Разрабатываются безопасные маршруты движения сельскохозяйственной техники и доводятся до всех участников работ. Вблизи оврагов и опасных мест проводятся контрольные борозды.
6. На полевых станах неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические правила (при приготовлении и раздаче пищи, обеспечении доброкачественной питьевой водой, моющими и дезинфицирующими средствами и т.п.)
7. Временные места отдыха и приема пищи в поле выбираются не ближе 20 м от дорог и обозначаются вешками высотой не менее 2,5-3 м и должны быть оборудованы навесом и грозозащитой.
8. Участники работ обеспечиваются сертифицированной спецодеждой и обувью.
9. Участники работ должны пройти обязательный медицинский осмотр за счет работодателя.

**Техника безопасности при работе комбайнов**

1. Комбайны обеспечиваются резаками, чистиками, щетками, специальными крючками и деревянными лопатами для очистки режущего аппарата, решет, молотильного барабана и др. агрегатов, а также для проталкивания зерна к шнеку бункера.
2. При работе комбайна запрещается:
* работать на комбайне при ослабленном креплении сборочных единиц и агрегатов;
* работать с двигателем, у которого подтекают топливо, масло и вода, происходит пропуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой;
* проворачивать рабочие органы при включенном сцеплении;
* при движении под уклон выключать коробку передач;
* при движении комбайна допускать, чтобы посторонние лица находились на нем, вблизи него, особенно впереди режущего аппарата или позади копнителя;
* проведение различных регулировок, ремонт и т.д. на ходу или при работающем двигателе;
* производить работы под комбайном или поднятой жаткой до тех пор, пока они дополнительно не будут укреплены надежными подставками;
* отвертывать гайки болтов крепления дисков ободов колеса, пока есть давление в шинах.

# Техника безопасности при сволакивании и скирдовании соломы

1. Лица, допускаемые к работе в качестве скирдоправов, должны пройти медицинский осмотр и иметь разрешение врача для работы на высоте. Подростки моложе 18 лет к работе на скирдовании и стоговании не допускаются. Скирдовать разрешается только в светлое время суток и при силе ветра не более 10м/с.
2. Рабочие на скирдовании обеспечиваются рукавицами и защитными очками, исправным инструментом, приставными или веревочными лестницами.
3. При подаче соломы тракторным стогометателем на скирду, скирдоправ должен находиться на расстоянии не ближе 3 м от грабельной решетки. Задние колеса стогометателя, для увеличения поперечной устойчивости агрегата, расставляются на максимальную ширину.

 Запрещается:

* нахождение рабочих во время сволакивания соломы на пути движущейся копны и на движущейся массе, под решеткой стогометателя во время подачи на скирду соломы;
* передвижение стогометателя с грабельной решеткой, поднятой на высоту более 1,5 м;
* использование стогометателя для подвоза соломы к месту стогования.

**Техника безопасности при силосовании кормов**

1. К работе по трамбованию силосной массы в траншеях, буртах и курганах назначаются трактористы только 1 и 2 –го класса.
2. На расстоянии 1 м от края траншеи, со стороны разгрузки транспортных средств, устанавливается предохранительный брус.
3. Запрещается:
* производство работ по закладке силоса в темное время суток;
* устройство силосных траншей в непосредственной близости от колодцев и водоемов с питьевой водой и под линией электропередач;
* использование для трамбовки массы пропашных колесных и гусеничных тракторов.

**Техника безопасности при послеуборочной обработке зерна**

1. Все вращающиеся и движущиеся части зерноочистительных и других механизмов должны быть ограждены, машины с электроприводом заземлены.
2. Завальные ямы для зерна оборудуются предохранительными решетками.
3. Для очистки норий в приямках назначаются не менее 2-х рабочих.
4. Рабочие обеспечиваются деревянными лопатами для подачи зерна к транспортерам, а персонал, обслуживающий зерноочистительные машины, специальными щетками и скребками.

Запрещается:

* нахождение рабочих в бункере-накопителе и бункерах активного вентилирования;
* хранение на току горючих и взрывоопасных материалов;
* использование на току открытых электроламп без герметичной арматуры;
* отдых рабочих на транспортной ленте или на насыпи зерна.