**Специальная оценка условий труда - проект изменений уже на общественном обсуждении**

Процедуру специальной оценки условий труда (СОУТ) ожидают поправки, направленные на исполнение п. 4 [«дорожной карты» по актуализации, оптимизации и отмене обязательных требований в сфере охраны труда](https://ohranatruda.ru/news/896/168123/). На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появились [изменения к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н](https://ohranatruda.ru/upload/medialibrary/8e5/popravki-v-33n-27-11-2017-s-uchetom-uproshcheniya-kart-SOUT-i-monitoringa-SOUT.pdf) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

Планируемые поправки предлагаются в целях учета результатов мониторинга проведения СОУТ, по результатам которого выявлена необходимость уточнения порядка идентификации и отнесения по уровням воздействия к определенным классам (подклассам) условий труда отдельных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах.  Кроме того, изменения предполагают упрощение процедуры оформления отчета о результатах проведения СОУТ посредством введения упрощенной формы заполнения карты спец.оценки рабочих мест с не выявленными потенциально вредными (опасными) производственными факторами. Форма сводной ведомости результатов проведения СОУТ также подвергнется изменению – вводу учета рабочих мест с улучшенными условиями труда.

Также важные поправки внесут и в саму методику проведения СОУТ. К примеру, ряд изменений коснется оценки факторов тяжести и напряженности трудового процесса, микроклимата (добавится идентификация на рабочих местах, расположенных *на открытых площадках при наличии на рабочем месте (в производственной зоне) производственного оборудования, сырья, материалов, являющихся искусственными источниками тепла или холода и оказывающих влияние на температурный режим в производственной зоне*), биологического фактора (добавится идентификация *на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих работы по обслуживанию канализационных сооружений, производственного оборудования и сетей*)