**Разъяснение МЧС: чем подтвердить, что СИЗ соответствует требованиям пожарной безопасности**

**Т**ребования к СИЗ органов дыхания и зрения, которые используют работники при пожаре, определяет технический регламент (Технический регламент Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № ТР ТС 019/2011). Чтобы при проверке подтвердить, что СИЗ соответствуют требованиям документа, при покупке запросите у производителя сертификаты на них.

При сертификации испытания средств защиты от пожара проводят по методам, которые установил национальный стандарт ГОСТ Р 53261–2009 («Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»). В 2018 году стандарт внесли в перечень ГОСТов, которые применяют, чтобы обеспечить соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ([Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.03.2018 № 37](https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=556739822)). В документе описали способы испытаний, например, проверки внешнего вида, нормативно-технической документации, маркировки и комплектности, прочности соединения и др.

В официальном письме МЧС подтверждает, что методики ГОСТ Р 53261–2009 нужно использовать при сертификации средств защиты органов дыхания и зрения, которые сотрудники используют при пожаре ([письмо МЧС от 10.06.2019 № 43-2926-19](https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=560537200)).